***************************************************************************************

Лампа малая с матерчатым абажюром

/*
 * Wemos D1 mini
 * Физическое подключение:
 * Матрица зигзаг, левый нижний угол, направление вапрво
 * Пин ленты    - D2
 * Пин кнопки   - D1
 * MP3Player    - D3 к RX плеера, D4 к TX плеера 
 * В менеджере плат выбрано NodeMCU v1.0 (ESP-12E)
 */

#define WIDTH 17              // ширина матрицы
#define HEIGHT 9              // высота матрицы
#define SEGMENTS 1            // диодов в одном "пикселе" (для создания матрицы из кусков ленты)
#define DEVICE_TYPE 0         // Использование матрицы: 0 - свернута в трубу для лампы; 1 - плоская матрица в рамке   
#define MATRIX_TYPE 0         // тип матрицы: 0 - зигзаг, 1 - параллельная
#define CONNECTION_ANGLE 0    // угол подключения: 0 - левый нижний, 1 - левый верхний, 2 - правый верхний, 3 - правый нижний
#define STRIP_DIRECTION 0     // направление ленты из угла: 0 - вправо, 1 - вверх, 2 - влево, 3 - вниз
#define USE_MP3 1             // поставьте 0, если у вас нет звуковой карты MP3 плеера
#define USE_TM1637 0          // поставьте 1, если используется дополнительный индикатор TM1637? 0 если индикатора нет
#define USE_WEATHER 1         // 1 - использовать получение информации о текущей погоде; 0 - не использовать 

#define LED_PIN 2             // D2 пин ленты
#define STX D3                // D3 of ESP8266, connect to RX of DFPlayer module
#define SRX D4                // D4 of ESP8266, connect to TX of DFPlayer module
#define PIN_BTN D1            // кнопка подключена сюда (D4 --- КНОПКА --- GND)
#define DIO D5                // D5 TM1637 display DIO pin - не используется
#define CLK D7                // D7 TM1637 display CLK pin - не используется
#endif
