Плагин для Arduino IDE - загрузчик файлов в файловую систему LittleFS микроконтроллера ESP8266

https://github.com/earlephilhower/arduino-esp8266littlefs-plugin

1. Установите плагин в Arduino IDE:
 a. Перейдите в папку, где установлена Arduino IDE (обычно "C:\Program Files (x86)\Arduino\")
 b. Если в папке нет подпапки tools - создайте ее, если есть - перейдите в эту папку
 с. Распакуйте архив ESP8266LittleFS-2.6.0.zip в папку tools - в ней будет создана подпапка ESP8266LittleFS с файлами плагина
 d. Перезагрузите Arduino IDE

2. В папке скетча создайте подпапку data
3. В созданной папке data создайте подпапку с именем, соответствующим размерам вашей матрицы. 
   Например для матрицы 16x16 создайте папку "16p16"
4. В созданную папку 16р16 скопируйте файлы картинок
5. В Arduino IDE в меню "Инструменты" выберите пункт "ESP8266 LittleFS Data Upload"
6. Наблюдайте в ArduinoIDE области сообщений ход загрузки файлов, дождитесь сообщения о завершении загрузке и
   о перезагрузке микроконтроллеоа
7. Загрузка файлов завершена.

---------------------------------------------

Для ESP32 используется свой плагин для загрузки файлов в файловую систему LittleFS ESP32

https://github.com/lorol/arduino-esp32littlefs-plugin

Установка плагина и загрузка файлов - аналогично описанной для ESP8266

---------------------------------------------

Универсальный плагин для ESP32 с поддержкой SPIFFS, LittleFS и FatFS

https://github.com/lorol/arduino-esp32fs-plugin

