## Подключение периферии к пинам микроконтроллера

Пользователь Dimansion (7918514) провел большое исследование по вариантам подключения
различных компонент периферии - кнопки, индикатора, реле, матрицы - к пинам микроконтроллера.

Результаты исследования приведены в таблице:

![SCHEME](https://github.com/vvip-68/GyverPanelWiFi/blob/master/wiki/pinout.jpg)

### Примечания

1. Порты, отмеченные красным сразу после прошивки иногда работают, но после перезапуска модуля (снимал и подавал питание) работать прекращают.  
2. При использовании портов D9 (RX) и D10 (TX) при прошивке через кабель нужно отключать от них периферию.  
3. По OTA обновляется все норм, без отключения периферии.  
4. Включение в прошивку часов TM1637 очень сильно замедляет некоторые эффекты (может все), на максималках это хорошо видно. Для обычных скоростей это не критично.

