SdFat

### - r -

- rdstate() : ios
- read() : ExFatFile , FatCache , FatFile , FsBaseFile , MinimumSerial , StreamFile< BaseFile, PosType >
- readCID() : SdCardInterface , SdioCard , SdSpiCard
- readCSD() : SdCardInterface , SdioCard , SdSpiCard
- readData() : SdioCard , SdSpiCard
- readDir() : FatFile
- readline() : ArduinoInStream
- readOCR() : SdCardInterface , SdioCard , SdSpiCard
- readSector() : BlockDeviceInterface , SdioCard , SdSpiCard
- readSectors() : BlockDeviceInterface , SdioCard , SdSpiCard
- readSingle() : SdSpiCard
- readStart() : SdioCard , SdSpiCard
- readStatus() : SdSpiCard
- readStop() : SdioCard , SdSpiCard
- receive() : SdSpiArduinoDriver , SdSpiBaseClass , SdSpiSoftDriver , SoftSpiDriver< MisoPin, MosiPin, SckPin >
- remove() : ExFatFile , ExFatVolume , FatFile , FatVolume , FsBaseFile , FsVolume
- rename() : ExFatFile , ExFatVolume , FatFile , FatVolume , FsBaseFile , FsVolume
- rewind() : ExFatFile , FatFile , FsBaseFile , StdioStream
- rewindDirectory() : FsBaseFile , StreamFile< BaseFile, PosType >
- rmdir() : ExFatFile , ExFatVolume , FatFile , FatVolume , FsBaseFile , FsVolume
- rmRfStar() : FatFile
- rootDirectoryCluster() : ExFatPartition
- rootDirEntryCount() : FatPartition
- rootDirStart() : FatPartition
- rootLength() : ExFatPartition