SdFat

SdSpiArduinoDriver Member List

This is the complete list of members for SdSpiArduinoDriver, including all inherited members.

activate() | SdSpiArduinoDriver | inline
begin(SdSpiConfig spiConfig) | SdSpiArduinoDriver | inline
deactivate() | SdSpiArduinoDriver | inline
end() | SdSpiArduinoDriver |
receive() | SdSpiArduinoDriver | inline
receive(uint8_t *buf, size_t count) | SdSpiArduinoDriver | inline
send(uint8_t data) | SdSpiArduinoDriver | inline
send(const uint8_t *buf, size_t count) | SdSpiArduinoDriver | inline
setSckSpeed(uint32_t maxSck) | SdSpiArduinoDriver | inline