SdFat

### - s -

- sdErrorCode() : SdBase< Vol >
- sdErrorData() : SdBase< Vol >
- SdFile() : SdFile
- SdioConfig() : SdioConfig
- SdSpiCard() : SdSpiCard
- SdSpiConfig() : SdSpiConfig
- sector() : FatCache , FsCache
- sectorCount() : BlockDeviceInterface , SdCardInterface , SdioCard , SdSpiCard
- sectorMask() : FatPartition
- sectorsPerCluster() : ExFatPartition , FatPartition , FsVolume
- sectorsPerClusterShift() : ExFatPartition , FatPartition
- sectorsPerFat() : FatPartition
- seek() : FsBaseFile , StreamFile< BaseFile, PosType >
- seekCur() : ExFatFile , FatFile , FsBaseFile
- seekEnd() : ExFatFile , FatFile , FsBaseFile
- seekg() : istream
- seekp() : ostream
- seekSet() : ExFatFile , FatFile , FsBaseFile
- send() : SdSpiArduinoDriver , SdSpiBaseClass , SdSpiSoftDriver , SoftSpiDriver< MisoPin, MosiPin, SckPin >
- setf() : ios_base
- setfill() : setfill
- setprecision() : setprecision
- setSckSpeed() : SdSpiArduinoDriver , SdSpiBaseClass , SdSpiSoftDriver
- setstate() : ios
- setw() : setw
- size() : FsBaseFile , StreamFile< BaseFile, PosType >
- skipWhite() : istream
- spiStart() : SdSpiCard
- spiStop() : SdSpiCard
- status() : SdCardInterface , SdioCard
- StdioStream() : StdioStream
- sync() : BufferedPrint< WriteClass, BUF_DIM > , ExFatFile , FatCache , FatFile , FsBaseFile , FsCache
- syncDevice() : BlockDeviceInterface , SdioCard , SdSpiCard